Korg CX-3 Van Mono naar Stereo

Door: Frank Heuvelman 

Het is al minstens 20 jaar geleden dat ik het zat was om bij iedere gig de crew te vragen mijn orgel mee te sjouwen. Dit monster was een Eminent kerkorgel met volledig, 2 oktaafs  pedaal waarvan ik alle printen gesandwitched had zodat ik het onderstel eraf kon zagen en er een min of meer portable maar loodzware bak overbleef. (klonk wel te gek overigens) Bij het zoeken naar een alternatief kwam ik al snel uit bij de Korg CX-3, die een geslaagde poging deed om een pseudo-B3 met 1 klavier te maken. Dit orgeltje is dan ook voorzien van key-klick (een onvolkomenheid van Hammond omdat ze de toetsen nooit op een nuldoorgang konden schakelen), een bijzonder effektieve overdrive en een electronische leslie die gebruikt maakt van 2 chorussen, 1 voor de lower; en 1 voor de upper-rotor. Er zijn 2 snelheden mogelijk en bij het omschakelen van snel naar langzaam wordt zelfs rekening gehouden met het verschil in massa van de resp. rotors!

Nou gebruik ik meestal gewoon een leslie van vlees en bloed maar bij een schnabbel of gewoon een heel klein podium gebruik ik de ingebouwde electronische leslie. 

Waar ik alleen wel een probleem mee had was het feit dat dit effect toch wel heel erg dunnetjes klonk en ik besloot dan ook een oude truck uit de jaren zeventig van stal te halen om de wauw-factor iets op te schroeven.

Het werkt als volgt: je stuurt het droge signaal gewoon in fase naar links en rechts, ouwe koek dus. Je zoekt vervolgens de uitgang van de chorus (dus zonder het droge signaal) en stuurt dit in fase naar links en in tegenfase naar rechts. Het gevolg is een spectaculair, kamerbreed effect. 

Er zit natuurlijk ook een addertje bij want het stereogeluid is niet mono-compatible. Zoals je misschien weet heffen twee identieke signalen tegenfase elkaar op zodat je dus alleen het droge orgelgeluid over houd. Maargoed, zolang je dit maar in je achterhoofd houdt kan er niets misgaan.

Het complete artikel staat in de bijlage:

CX-3 Stereoleslie
.doc

(Complete artikel in word-formaat)

Het schema

De schakeling werkt als volgt:

Vanaf de print KLM-246B(1) tap ik 3 signalen af te weten: Upperrotor (HI), Lowerrotor (LO) en het droge signaal (DRY).

Om de orginele schakeling niet te belasten worden deze signalen gebufferd met  opamp’s die tevens als gainregeling fungeren.

Het upper-rotorsignaal wordt afgetapt van knooppunt Q4/R94 (1)

Het lower-rotorsignaal wordt afgetapt van knooppunt IC3/R97 (1)
Het droge signaal wordt afgetapt van knooppunt R1/R95 (1)
De uitgangssignalen worden als volgt over 2 mengversterkers verdeeld:

Mix-amps:
/LEFT/RIGHT

DRY

/  -
/  -

HI

/  +
/  -

LO

/  +
/  -

De mengversterkers zijn conventioneel  van opzet en behoeven verder geen  commentaar.

Opvallend is de lage voedingspanning van de CX-3  (12 VDC) waardoor je met afregelen uit moet kijken voor clippen.

De voeding is verder a-symmetrisch en wordt door spanningsdeler R4/R5 door de helft gedeeld voor de in/uitgangs offset.

Ik gebruik 5532’s voor de opamp’s  omdat ik daarvan nog een zooitje had liggen. Ze leveren genoeg stroom om een trafo aan te sturen zodat je via XLR direct bij een P.A. kunt inprikken. Ikzelf gebruik hiervoor Bourn’s 1:1 trafo's die ik van twee netwerkkaarten afgesloopt heb wat bij mij goed werkt. (vergeet de aardliftschakelaar niet) 

(1)  zie  aftakpunten.jpg of aftakschema.jpg

De afregeling

1- 
Draai eerst alle stelpot’s af op minimum. 

2- 
Regel dan het HI signaal af op max. (alle registers open zonder clippen).

3- 
Regel het LO signaal af ongeveer 1:1 t.o.v. HI

4- 
Voeg dan DRY toe naar je persoonlijke smaak

5- 
Het loont de moeite om een paar dagen de stelpot’s bereikbaar te houden. Door subtiel en met geduld het juiste geluid te zoeken kun je een fantastisch resultaat bereiken!
Opmerkingen

*
Omdat ik hiermee nu toch de beschikking had over een  extra L/R buss heb ik er maar gelijk een paar extra vaste lijn-ingangen bijgebouwd waarop synth’s, samplers en andere bronnen ingeprikt kunnen worden. Op die manier heb je van de Heren Technici maar 2 kanalen nodig.

*
Hoewel het schakelingetje goed reproduceerbaar is raad ik mensen die weinig ervaring hebben met zelfbouw  aan om niet alleen aan de slag te gaan zonder terug te kunnen vallen op een bevriende technicus die evt. kan helpen. Korg heeft namelijk door de jaren heen nogal wat modificaties doorgevoerd waardoor misschien hier en daar wat weerstandswaarden veranderd moeten worden. Mijn documentatie week behoorlijk af van de werkelijke situatie!

*
Het is aan te raden om het printje met een konnector uit te voeren en via een stukje flatcable de diverse verbindingen te leggen dit maakt het evt. foutzoeken en zeker het afregelen een stuk simpeler.

* Ga zorgvuldig te werk bij het zoeken van de aftakpunten en check, check en dubbelcheck!

*
Op mijn site heb ik een stukje gefreak gezet om het e.e.a. te laten horen.    click:  http://www.knarph.nl/  het stuk "Shred" van Well Uhh. of ga direct naar: http://dw.content-e.nl/content-e/pub_DW/Franks_muzieksite_1192038847718/mm_files/do_89/05- Shred.mp3  

* De aders van flatcable zijn erg dun. Je moet de soldeerverbindingen echt fixeren met lijm of krimpkous.

IK BEN ME ERVAN BEWUST DAT ER FOUTEN IN EEN TEKST OF TEKENING KUNNEN
zitten en wijs iedere aansprakelijklijkheid als gevolg hiervan af. 
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TIPS:

*
Voor de echt handige mensen: ik heb de speelkant van het toetsenbord enigszins verend opgehangen en 2 kleine schakelaartjes zo geplaatst dat wanneer ik wat druk uitoefen op de toetsen het toerental van de leslie omgeschakeld wordt. Een primitief soort aftertouch dus.

*
Wanneer ik met gaatjesprint werk en de I.C. voeten strategisch heb geplaatst, heb ik de gewoonte om bij opamps de verschillende in en uitgangen met verschillende kleuren aan de soldeerkant te merken. Dat maakt de kans op fouten echt veel kleiner. Voor de voedings en mengbussen idem dito.

*
Voor het bevestigen van een klein printje op een andere print gebruik ik in plaats van draadbussen 4 stukjes blank, massief montagedraad, eerst geisoleerd gesoldeerd op de hoeken van het kleine printje om het daarna op de grote print te solderen. Werkt echt te gek.  

* Je kunt wat basis opamp theorie vinden op:  http://www.pic101.com/op_amp.htm
*
Het insertiepunt zit vóór de leslie. Je kunt 'm dus makkelijk ombouwen om een extra orgelgeluid van een externe bron bij te mengen.

Nou dat was het wel zo'n beetje. Ik hoop dat e.e.a. jullie op een idee brengt.

Vragen en/of opmerkingen via het forum of KNARPH@ZIONGROOVES.NL 

